Перевірити налаштування сканеру ;

Клавіша (ВКЛ) потім з головного меню

Вибираємо Налаштування Кл.(4)

Ведіть пароль (30)(Оплата)

Конфігурація кл.(6)

Комунікація кл.(5)

Периферія кл.(1)

На екрані каси Переферія

 COM 1 Сканер 9600

 Номер порту :

 COM 1

Налаштування вірні вийти з налаштувань 4 рази КЛ (ВКЛ)

( сканер повинен бути вставлений в роз’їм Barcode)

Якщо на екрані налаштування не вірні то стрілками

Вибираємо COM 1 натискаємо кл.(оплата)

Вибираємо пристрій Сканер потім ( оплата)

Швидкість COM 9600 (оплата)

На екрані буде підказка

 Надрукувати ?

 (С) - НІ / (Оплата )- ТАК

Натискаємо (Оплата) на термо папері роздрукується налаштування сканеру

Якщо все вірно кл.(ВКЛ) 4 рази і перезавантажити касу вставляємо сканер в Barcode.