Робота на апараті ІКС-500

1. Клавіша (ВКЛ) на екрані БР
2. Реєструємо касира кл. (1) (ПС) на екрані касир 1
3. Продажі набираємо номер коду : наприклад кл.(1) і (КТ) на екрані сума розрахунку
4. Закрити чек кл.(ОПЛ) виходить чек
5. Новий клієнт повторюємо процедуру під номером 3,4.
6. В кінці дня набираємо команду (502) (ПС) на екрані З КОДУ кл.(ПС) ПО КОД (ПС) виходить чек скільки було клієнтів
7. Закрити касу набираємо команду ( 500 ) на екрані ПАР.АДМ.?. набераємо (12321) (ПС) виходить чек Z-звіт , на екрані ОБНУЛИТИ?. (ПС) ВИ ПЕВНІ ?.(ПС) на чеку звіт нульовано.
8. Кл. (ВИКЛ) відключаємо касу.

Робота на апараті MINI-500.02

1. Клавіша (ВКЛ) на екрані 0
2. Реєструємо касира кл. (1) (ПС) на екрані касир 1
3. Продажі набираємо номер коду : наприклад кл.(1) і (КТ) на екрані сума розрахунку
4. Закрити чек кл.(ОПЛ) виходить чек
5. Новий клієнт повторюємо процедуру під номером 3,4.
6. В кінці дня набираємо команду (503) (ПС)(12321)(ПС) на екрані З КОДУ кл.(ПС) ПО КОД (ПС) виходить чек скільки було клієнтів
7. Закрити касу (510) (ПС) (12321) (ПС)
8. набираємо команду ( 500 ) на екрані ? набераємо (12321) (ПС) виходить чек Z-звіт ,
9. Кл. (ВИКЛ) відключаємо касу.